**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

( Preferencialmente em papel timbre da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018

À

Prefeitura de Augusto Pestana-RS

A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Marca/  modelo | Qtd  minima | Qtd  maxima | **Valor**  **unitario** |
| 1 | TRINCHA MÉDIA de ½” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica, com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42mm. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 2 | TRINCHA MÉDIA de 3/4” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42mm . | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 3 | TRINCHA MÉDIA de 1’’- Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42mm. . | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 4 | TRINCHA MÉDIA de 1½” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42 mm. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 5 | TRINCHA MÉDIA de 2½” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42 mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 6 | TRINCHA MÉDIA de 3” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42mm. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 7 | TRINCHA MÉDIA de 2” - Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica Comprimento do fio: 42 mm. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 8 | TRINCHA MÉDIA de 4”- Trincha com cerdas gris selecionadas, fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Com cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Indicada para látex e acrílica. Comprimento do fio: 42mm **.** | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 9 | TRINCHA MÉDIA 4” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm. Material: Polipropileno. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 10 | TRINCHA MÉDIA 1” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm. Material: Polipropileno. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 11 | TRINCHA MÉDIA 1/2” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm. Material: Polipropileno. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 12 | TRINCHA MÉDIA 2” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm. Material: Polipropileno. | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 13 | TRINCHA MÉDIA 2.1/2” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm; Material: Polipropileno; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 14 | TRINCHA MÉDIA 1.1/2” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis; Comprimento do Fio: 42mm; Material: Polipropileno; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 15 | TRINCHA MÉDIA 3/4” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis; Comprimento do Fio: 42mm; Material: Polipropileno; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 16 | TRINCHA MÉDIA 3” - Trincha com cerdas brancas selecionadas, Indicada para verniz e stain. Cabo com furo para ser pendurado em painéis. Comprimento do Fio: 42mm; Material: Polipropileno; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 17 | TRINCHA MÉDIA 2” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 18 | TRINCHA MÉDIA 2.1/2” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 19 | TRINCHA MÉDIA 1/2” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 20 | TRINCHA MÉDIA 3/4” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 21 | TRINCHA MÉDIA 1” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 22 | TRINCHA MÉDIA 1.1/2” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 23 | TRINCHA MÉDIA 3” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 48mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 24 | TRINCHA MÉDIA 4” – Trincha com cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 48mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 25 | TRINCHA MÉDIA ½”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 26 | TRINCHA MÉDIA ¾”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 27 | TRINCHA MÉDIA 1”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 28 | TRINCHA MÉDIA 1.1/2”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 42mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 29 | TRINCHA MÉDIA 2”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 48mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 30 | TRINCHA MÉDIA 2.1/2”- Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 48mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 31 | TRINCHA MÉDIA 3” - Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 55mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 32 | TRINCHA MÉDIA 4” - Trincha de cerdas sintéticas. Indicada para utilização em tintas de PVA e acrílica. Cabo plastico resistente e com furo para ser pendurado em painéis. Cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato. Comprimento do Fio: 55mm; | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 33 | BROXA – Broxa redonda com monofilamento bicolor, indicada para acabamento em paredes semi-rugosas e rugosas com cal e tinta em pó. COMPRIMENTO DO FIO: 100mm; COMPRIMENTO: 250mm; LARGURA: 75mm; ALTURA: 75mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 34 | BROXA - Broxa 15x5,6cm com cabo plástico e monofilamento bicolor, para pinturas com cal e limpezas gerais. COMPRIMENTO DO FIO: 56mm COMPRIMENTO: 195mm; LARGURA: 150mm; ALTURA: 56mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 35 | BROXA - Broxa 15x5,6cm com cabo plástico e monofilamento bicolor, para pinturas com cal e limpezas gerais. COMPRIMENTO DO FIO: 60mm; COMPRIMENTO: 200mm; LARGURA: 80mm; ALTURA: 85mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 36 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO - Rolo de pele de carneiro merino australiano com lã extra longa e densa de 25mm, para pinturas com tinta látex, acrílico, pva, óleo , esmalte em paredes rugosas ou texturizadas. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 25mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 37 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO - Rolo de pele de carneiro,indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 19mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 38 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO - Rolo de pele de carneiro + garfo gaiola sem rosca, Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 19mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 39 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO - Rolo de pele de carneiro + garfo gaiola sem rosca, Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. LARGURA DO ROLO: 09cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 40 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO - Rolo de pele de carneiro + garfo gaiola sem rosca, Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. LARGURA DO ROLO: 15cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 41 | Conjunto de rolo 10cm de 100% lã natural tramada em tecido e garfo de buchas 10cm. Indicado para pinturas industriais e demarcação de pisos. LARGURA DO ROLO: 01cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | CJ |  | 5 | 20 |  |
| 42 | Rolo 100% lã natural tramada em tecido. para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. LARGURA DO ROLO: 05cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 43 | Rolo 100% lã natural tramada em tecido. para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. LARGURA DO ROLO: 09 cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 44 | Rolo 100% lã natural tramada em tecido. para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. LARGURA DO ROLO: 15cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 45 | Rolo 100% lã natural tramada em tecido. para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 46 | Rolo 23cm de lã 100% natural tramado em tecido com 25mm de altura. para pinturas em superfícies rugosas com tinta acrílica pva, látex e esmalte. LARGURA DO ROLO: 23 cm; ALTURA DA LÃ: 25 mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 47 | Rolo 100% lã natural tramada em tecido + garfo gaiola sem rosca. para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 48 | Rolo veludo 23cm 100% lã natural de carneiro, para verniz e tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 05mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 49 | Rolo veludo 23cm 100% lã natural de carneiro para verniz e para tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. LARGURA DO ROLO: 09cm; ALTURA DA LÃ: 05mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 50 | Rolo veludo 23cm 100% lã natural de carneiro para verniz e para tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. LARGURA DO ROLO: 15cm; ALTURA DA LÃ: 05mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 51 | Rolo veludo 23cm 100% lã natural de carneiro, para verniz e para tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. LARGURA DO ROLO: 05cm; ALTURA DA LÃ: 05mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 52 | Rolo 10cm de 100% lã natural tramada em tecido indicado para pinturas industriais e demarcação de pisos. LARGURA DO ROLO: 10cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 53 | Rolo 23cm misto de 50% lã de carneiro e 50% lã de poliéster LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 54 | Conjunto de rolo 23cm misto de 50% lã de carneiro e 50% lã de poliéster + garfo com bucha. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 22mm | cj |  | 5 | 20 |  |
| 55 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA - Rolo multiuso de 23 cm de microfibra para pintura gerais, superfícies lisas e semi rugosas. Para uso com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 19mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 56 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA - Rolo multiuso de23cm de microfibra para pintura em geral , superfícies lisas e semi rugosas. Para uso com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 10mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 57 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA - Conjunto de rolo 10cm anti-gota com manta de poliamida e garfo de buchas 10cm, para superfícies lisas. Para uso com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. | Cj |  | 5 | 20 |  |
| 58 | Conjunto garfo + Rolo anti-gota produzido em poliamida tramada em tecido. LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 10mm | cj |  | 5 | 20 |  |
| 59 | ROLO DE ESPUMA - Rolo de espuma 100% poliéster com densidade 30 (kg/m³). Resistente a solventes. Diâmetro de 68 mm, para uso em superfícies lisas, com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). LARGURA DO ROLO: 23cm; ALTURA DA LÃ: 18mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 60 | ROLO DE ESPUMA - ROLO de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes, com sistema “anti marcas”. Para uso em superfícies lisas,com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). LARGURA DO ROLO: 09cm; ALTURA DA LÃ: 12mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 61 | ROLO DE ESPUMA - ROLO de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes, com sistema “anti marcas”. Para uso em superfícies lisas,com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva) LARGURA DO ROLO: 15cm; ALTURA DA LÃ: 10mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 62 | ROLO DE ESPUMA - ROLO de espuma amarela,100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Para uso em superfícies lisas,com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva) LARGURA DO ROLO: 23 cm; ALTURA DA LÃ: 16 mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 63 | ROLO DE ESPUMA - Rolo de espuma poliéster com 60mm de diâmetro. Resistente a solventes. Para uso em superfícies lisas,com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva) LARGURA DO ROLO: 23 cm; ALTURA DA LÃ: 12 mm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 64 | Garfo-gaiola sem rosca. Garfo gaiola para ROLO de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores. Com furo para prender em paredes. COMPRIMENTO: 319mm; LARGURA: 245mm; Altura: 40cm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 65 | Garfo com buchas de retenção, sem rosca. Garfo para ROLO de pintura de 10cm. COMPRIMENTO: 270 mm; LARGURA: 117 mm; Altura: 35 cm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 66 | Garfo com buchas de retenção, sem rosca. Garfo para ROLO de pintura de 10cm. COMPRIMENTO: 305 mm; LARGURA: 247 mm; Altura: 35 cm | Unid. |  | 5 | 20 |  |
| 67 | Garfo com buchas de retenção com rosca. Garfo para ROLO de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores. COMPRIMENTO: 300 mm; LARGURA: 247 mm; Altura: 35 cm | Unid. |  | 2 | 10 |  |
| 68 | Escova de aço temperado, COMPRIMENTO: 196 mm; LARGURA: 61 mm; Altura: 40 cm | Unid. |  | 2 | 10 |  |
| 69 | Bandeja capacidade 1,3L. Bandeja para uso com pincéis de 1/2 a 3 e mini ROLO de 5, 9, 10 e 15cm, COMPRIMENTO: 252 mm; LARGURA: 203 mm; Altura: 57 cm | Unid. |  | 5 | 10 |  |
| 70 | Caçamba para pintura capacidade 10L. COMPRIMENTO: 345 mm; LARGURA: 260 mm; Altura: 200 mm | Unid. |  | 2 | 10 |  |
| 71 | Prolongadores em estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável até 2 metros, largura 30mm, altura 30mm. | Unid. |  | 2 | 5 |  |
| 72 | Prolongadores em estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável até 3 metros, largura 28mm, altura 29mm. | Unid. |  | 2 | 5 |  |
| 73 | Prolongador: Fabricado em fibra de vidro, resistência de até 20 kv, com rosca de ajuste, ponteira metálica fixada com rebites. Extensor para suporte a ROLO e BROXA até 5m . | Unid. |  | 2 | 5 |  |
| 74 | VERNIZ ALTO BRILHO, galão de 3,6 litros. COR MOGNO, Especificaçoes: Rendimento: Galão (3,6L)= 65 a 120m²/demão. Superfície: Madeira. Secagem: ao toque 4 a 6 horas. Final 24horas. Alto brilho, garantia de 02 anos Composição Base: Solvente , | gl |  | 2 | 5 |  |
| 75 | VERNIZ ALTO BRILHO, galão de 3,6 litros. COR CASTANHO ESCURO Rendimento: Galão (3,6L)= 65 a 120m²/demão. Superfície: Madeira. Secagem: ao toque 4 a 6 horas. Final 24horas. Alto brilho, garantia de 02 anos. Composição Base: Solvente. | gl |  | 2 | 5 |  |
| 76 | Tinta Acrílica Fosco Completo, Branco, lata com 18 Litros , tinta acrílica, para uso interno e externo, para pinturas em Reboco, Blocos de Concretos, Gesso, Fibrocimento, concreto, Massa Corrida ou Massa Acrílica | lt |  | 5 | 30 |  |
| 77 | Tinta Acrílica Semi - Brilho Branco Neve 18 Litros. Rendimento: até 320 m² por demão, par uso em locais com trafego de pessoas e veículos.com validade de 12 meses. | lt |  | 5 | 30 |  |
| 78 | Tinta Acrílica Semi Brilho lata de 18 litros ,na cor Amarelo sol;com antimofo e fungicida, sem cheiro, a base d’gua; para uso em alvenaria e gesso , Acabamento: Semi Brilho ;para aplicação com Rolo, Pincel ou Pistola; | lt |  | 2 | 15 |  |
| 79 | Cal de Pintura Básica; saco de 8Kg; Validade: 12 meses | sc |  | 5 | 200 |  |
| 80 | SOLVENTE embalagem em lata/galão de 18 litros. Composição: Hidrocarbonetos aromáticos e solventes oxigenados. Teor de Benzeno menor que 0,1%. Validade: 36 meses | und |  | 5 | 30 |  |
| 81 | Tinta para sinalização viária à Base de Solvente na cor branca, lata/galão **18 LITROS** :especificaçoes: – Tinta à base de resina acrílica; - Acabamento fosco;- Rendimento médio - 18 litros - de 30 a 45 metros quadrados – espessura indicada de até 0,6 mm, Classificação – atende às normas ABNT NBR 11862, 12935, DNIT e DER. Aspecto: Líquido Odor: Aroma característico. Ponto de fulgor: 23°C a 60,5°C. Temperatura de autoignição: Não aplicável. Inflamabilidade: Aplicável Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. Densidade: 1,35 g/cm³ mínimo; Solubilidade: Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Viscosidade: 80 – 90 KU – ABNT NBR 15438. Natureza química: Suspensão homogênea de pigmentos em resina acrílica | und |  | 5 | 30 |  |
| 82 | Tinta para sinalização viária à Base de Solvente lata/galão **18 LITROS** na cor amarela: – Tinta à base de resina acrílica; - Acabamento fosco;- Rendimento médio - 18 litros - de 30 a 45 metros quadrados – espessura indicada de até 0,6 mm, Classificação – atende às normas ABNT NBR 11862, 12935, DNIT e DER. Aspecto: Líquido Odor: Aroma característico. Ponto de fulgor: 23°C a 60,5°C. Temperatura de autoignição: Não aplicável. Inflamabilidade: Aplicável Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. Densidade: 1,35 g/cm³ mínimo; Solubilidade: Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Viscosidade: 80 – 90 KU – ABNT NBR 15438. Natureza química: Suspensão homogênea de pigmentos em resina acrílica | und |  | 5 | 50 |  |
| 83 | **MICROESFERA DE VIDRO** - **Saco 25 kg. Para tilização em**  tinta de sinalização viária, para refletividade , deve atender às especificações: NBR 16184:2013 | sc |  | 2 | 10 |  |
| 84 | **Fita Zebrada** para sinalização em Preto e Amarelo, **rolo com 200Mt**. Largura: 70mm. Produzida Em Filme De Polietileno De Baixa Densidade. | und |  | 2 | 10 |  |
| 85 | **TRAPO ESTOPA:** Pano De Limpeza Mecânico Costurado, pano Retalha de Malha Costurado. Largura: 15 cm. Comprimento: 15 cm. | Kg |  | 5 | 500 |  |
| 86 | **CONE DE SINALIZAÇÃO,** em PVC 75cm, cor **Laranja com Faixas Brancas**. base de 40 x 40 cm, com encaixe superior para fita; Com faixas refletivas brancas. Dimensões: Altura: 77,00 Centímetros. Largura: 40,00 Centímetros. Profundidade: 40,00 Centímetros. | Unid. |  | 5 | 50 |  |

1. Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços unitarios propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

( DADOS DA EMPRESA: TELEFONE E-MAIL, informar dados bancários: n conta , agencia, etc)

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do Representante Legal do Proponente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carimbo do CNPJ